start:rvitals_temp
cmd:rvitals $$CN temp
check:rc==0
check:output=~System Temperature
end
start:rvitals_voltage
hcp:hmc,ivm,fsp,ipmi
cmd:rvitals $$CN voltage
check:rc==0
check:output=~Frame Voltages
end
start:rvitals_power
cmd:rvitals $$CN power
check:rc==0
check:output=~Current Power Status:\s*(on|off)
end
start:rvitals_state
cmd:rvitals $$CN state
check:rc==0
check:output=~System State:
end
start:rvitals_lcds
hcp:hmc,ivm,fsp,ipmi
cmd:rvitals $$CN lcds
check:rc==0
check:output=~Current LCD
end
start:rvitals_all
cmd:rvitals $$CN all
check:rc==0
check:output=~System Temperature
check:output=~Frame Voltages
check:output=~Current Power Status:\s*(on|off)
check:output=~System State:
end
start:rvitals_noderange_err
cmd:rvitals testnode 
check:rc!=0
check:output=~Error
end
